Představujeme vám Genesis Irid 505F – první skříň Genesis s pěti ventilátory Genesis Oxal 120, které zajistí dobré větrání a široké možnosti instalace pro systémy vodního chlazení (AIO 280/360). Nízké teploty? Od této chvíle se stanou normou.

### Teploty tak nízké jako nikdy předtím

Vyberte si Genesis Irid 505F a využijte možnosti výběru vysněných komponent a ventilace, která vám umožní chladit komponenty i s výkonem ~ 500 W . To vše díky pěti ventilátorům Genesis Oxal 120, velkému množství prostoru kolem grafické karty, možnosti osadit standardní vzduchové chladiče s maximální výškou až 165 mm a také možnosti instalace účinných systémů vodního chlazení AIO.

### Nové ventilátory Genesis Oxal 120

Vysoký chladicí výkon? Postará se o něj pět předinstalovaných ventilátorů Genesis Oxal 120 s maximální rychlostí 1300 ot. Tři z nich (čerpající vzduch dovnitř) najdete v přední části skříně Genesis Irid 505F, zatímco zbylé dva (odsávající) v její zadní části. Díky této konfiguraci můžete počítat s ideálním tlakem uvnitř skříně, který ji v kombinaci s plnou filtrací ještě lépe ochrání před prachem uvnitř skříně. Chcete rovnováhu mezi výkonem a tichem? Se 120mm ventilátorem Genesis Oxal toho dosáhnete nastavením až 80 % jejich otáček.

### Kompatibilní s vodním chlazením AIO

Široké možnosti montáže hotových sad vodního chlazení jsou jednou z největších výhod modelu Genesis Irid 505F. Přední část skříně umožní montáž sad AIO 240/280 a 360, a to i se silnějším chladičem. Na horní stranu můžete nainstalovat AIO 240/280 se standardním chladičem (~27 mm) nebo "silnější" AIO 240 (s chladičem ~38 mm), aniž by došlo ke kolizi se základní deskou nebo operační pamětí.

### Sázka na kvalitu

Vyberte si robustní šasi, do kterého se snadno vejdou vaše komponenty. Užijte si jedinečný vzhled, okno z tvrzeného skla a promyšlený dvoukomorový design. Postarejte se o vzhled svého počítače pomocí četných gumových pouzder a šroubů, které můžete bezpečně demontovat několika pohyby.

### Sestavte si počítač snů

Vyberte si výkonné komponenty a sestavte si počítač svých snů. Skříň Genesis Irid 505F vám zaručuje několik řešení, která vám umožní logicky osadit vaše komponenty. Kompatibilita se základními deskami ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, pět slotů pro 2,5" SSD a dva 2,5/3,5" hybridní sloty není vše. Velkou výhodou Genesis Irid 505F je také více prostoru pro grafickou kartu. Výchozí nastavení s předními ventilátory Oxal 120 uvnitř konstrukce je přizpůsobeno optimálnímu větrání grafických karet, které mají délku až 355 mm. U delších grafických karet (až 380 mm) zajistí nejlepší proudění vzduchu konfigurace s předními ventilátory přemontovanými mimo konstrukci, což můžete snadno provést sami.

### Ještě méně prachu

Svádíte neustále únavný boj s prachem, který se dostává dovnitř? Genesis Irid 505F je pouzdro, ve kterém jsou oka přední síťky menší (<0,8 mm) než u standardních filtrů. Větší hustota znamená lepší filtrační vlastnosti a méně prachu uvnitř. Můžete jej snadno čistit běžným hadříkem, a to vše bez nutnosti demontáže předního panelu. Uvnitř krytu navíc najdete další dva prachové filtry (horní a spodní), které lze snadno vyjmout. Díky tomu budete moci udržovat pořádek a čistotu, které vám už dlouho nedávají v noci spát.

### Vše po ruce

Používejte funkční přední panel, který vám umožní okamžitě připojit disk, pendrive nebo náhlavní soupravu. To vše díky čtyřem portům USB (dva USB 3.0 typu A a dva USB 2.0 typu A). Další 3,5mm konektory můžete využít pro sluchátka a mikrofon. Užijte si snadný přístup ke všem portům.

### Dokonalá organizace

Zvládněte kabely díky několika průchodkám, gumovým mřížkám, suterénu a dostatku prostoru za základní deskou vaničkou. Od nynějška je můžete snadno uspořádat podle svých představ a zároveň dbát na vzhled svého zařízení.