Objevte Thulium 700 - profesionální mikrofonní rameno určené pro nejnáročnější uživatele. Rameno Thulium 700 je kompatibilní s 99 % mikrofonů na trhu a je odpovědí na rostoucí potřeby hráčů, streamerů a tvůrců obsahu. Nabízí výjimečnou robustnost a stabilitu a jeho jedinečná konstrukce umožňuje práci s mikrofony o hmotnosti až 1 kg. Díky nastavitelné napínací síle a většímu úhlu sklopení než u konkurenčních modelů umožňuje rameno Thulium 700 pohodlnou montáž v široké škále pohodlných poloh na stole.

### ROBUSTNÍ KONSTRUKCE PRO STABILNÍ OPORU

Model Thulium 700 se vyznačuje mimořádně robustní konstrukcí, která zajišťuje vysokou stabilitu i pro velké a těžké mikrofony a další audiovizuální vybavení, jako jsou kamery a přídavné osvětlení. Robustní konstrukce udržuje rameno stabilní v nastavené poloze, což je pro profesionální nahrávání bez vibrací a kývání klíčové. Relativně vysoká minimální napínací síla snižuje riziko poškození zařízení i při extrémním naklonění.

### SPOLEHLIVÁ MONTÁŽ NA RŮZNÉ POVRCHY

Pokročilý montážní systém Thulium 700 umožňuje velmi bezpečné připevnění ramene k desce stolu o tloušťce 18-60 mm pomocí originální svorky. Pro desky o tloušťce 10-60 mm nebo se zkosenou hranou lze alternativně použít šroubový držák o průměru 10 mm s možností provrtání desky. Obě řešení poskytují bezkonkurenční flexibilitu a bezpečnost instalace v jakémkoli pracovním prostředí.

### NAPĚTÍ NASTAVITELNÉ PODLE HMOTNOSTI MIKROFONU

Rameno Thulium 700 je vybaveno systémem nastavení tahu, který umožňuje snadno nastavit jeho polohu podle hmotnosti mikrofonu nebo jiného kompatibilního zařízení. Pro nastavení napětí stačí utáhnout nebo povolit šroub ukrytý uvnitř základny ramene a nastavit 3 aretační knoflíky požadované polohy. Správné nastavení napnutí zajistí, že následné změny polohy nebudou vyžadovat utahování knoflíků pro stejné zařízení.

### RŮZNÝ ÚHEL OHYBU PRO PRUŽNÉ NASTAVENÍ

Díky své speciální konstrukci umožňuje rameno Thulium 700 velkou flexibilitu, pokud jde o úhly ohybu, a tím i snadnější nastavení polohy mikrofonu ve srovnání s jinými rameny na trhu. Spodní část ramene lze ohnout dozadu maximálně o 152° při zachování úhlu 55,5° mezi ní a horní částí. Tato funkce je mimořádně užitečná pro hráče, streamery a tvůrce obsahu, protože umožňuje umístit příslušenství blízko obličeje a zároveň udržet rameno v požadované poloze v záběru nahrávání. Maximální úhly ohybu jsou znázorněny v grafice - je třeba poznamenat, že se mohou mírně lišit v závislosti na nastaveném napětí.

### ADAPTÉRY PRO RŮZNÉ MIKROFONY A DALŠÍ ZAŘÍZENÍ

Sada Thulium 700 obsahuje diskrétní černěný adaptér z 3/8" na 5/8", který umožňuje montáž téměř jakéhokoli mikrofonu dostupného na trhu, včetně naší vlajkové lodi Radium 600 G2. Rameno je navíc vybaveno adaptérem s 1/4" fotografickým závitem, takže jsme schopni připojit širokou škálu dalších audiovizuálních zařízení, jako jsou fotoaparáty a videokamery, přídavné osvětlení, držáky na chytré telefony a další. Díky matně černému zbarvení adaptéry dokonale zapadají do designu ramene a při nahrávání se silným světlem nedochází k nežádoucím odleskům.

### USPOŘÁDÁNÍ KABELŮ DÍKY SPECIÁLNÍM SPONÁM

Rameno Thulium 700 se dodává až se dvěma sadami vyměnitelných svorek pro kabely USB a XLR o tloušťce 6 mm , resp. 8 mm. Každá sada obsahuje 4 svorky, 2 pro každou z dlouhých částí ramene. Díky nim můžete zabránit uvolnění kabelů (zejména tenčích USB kabelů) a zachovat dokonalý pořádek a estetiku na pracovišti, což je důležité zejména v profesionálním nahrávacím prostředí.

### ELEGANTNÍ A ATRAKTIVNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Rameno Thulium 700 je vyvedeno v herních barvách černé, červené a kovové, což se projevuje na univerzálně atraktivním vzhledu streamů a videí. Díky elegantní povrchové úpravě a konzistentnímu designu, který odpovídá našim sluchátkům Toron 531, vytváří rameno Thulium 700 stylovou a profesionální herní náhlavní soupravu, jejíž luxusní vzhled plně odráží kvalitu jejího provedení.