Zlepšete proudění vzduchu uvnitř skříně pomocí GENESIS Oxal 120 ARGB. Tento vysoce výkonný ventilátor byl vyvinut pro skříně s hustými filtry a poskytuje tak výrazně lepší výkon ve srovnání se standardními řešeními. Příjemná kultura práce? Můžete se na ni spolehnout díky vysokému výkonu i při nízkých otáčkách a zesílenému ložisku s dlouhou životností (až 50 000 h). A to není všechno. GENESIS Oxal 120 v provedení ARGB osvětlí interiér vašeho počítače a umožní vám snadno jej začlenit do jakéhokoli prostoru.

## VYBAVTE SVOJE PC ZAŘÍZENÍM GENESIS OXAL 120 ARGB

Seznamte se s ventilátorem GENESIS Oxal 120 ARGB - ventilátorem, který se v nepodsvícené verzi objevil v našich nejvýkonnějších skříních Genesis Irid 505F a Diaxid 605F a zařadil je mezi nejlépe větrané produkty ve spotřebitelských testech. Jeho vysoký výkon je výsledkem kombinace průměru 120 mm s maximálními otáčkami 1450 ot/min, ale také dobrého statického tlaku. Ten zaručuje dostatečné proudění vzduchu ve skříních se standardními i kompaktními filtry, jejichž hlavním úkolem je omezit množství prachu vnikajícího do skříně. Efektivní chlazení komponent nebylo nikdy jednodušší.

## VYSOKÝ VÝKON I PŘI NÍZKÝCH RYCHLOSTECH

GENESIS Oxal 120 ARGB je ventilátor, který poskytuje optimální výkon již při mnohem nižších otáčkách, než je maximálních 1450 ot/min. Očekáváte rovnováhu mezi výkonem a tichem? Toho můžete dosáhnout nastavením otáček na 80 % jeho výkonu. Naopak maximální otáčky (až 100 %) jsou vhodné pro náročné situace s přetaktovanými komponenty při plném zatížení.

## JEDNODUCHÁ INSTALACE

GENESIS Oxal 120 ARGB je vybaven 3pólovým konektorem s konektorem samec a samice. To vám umožní připojit ventilátor přímo k základní desce a pomocí něj ovládat nejen podsvícení, ale také otáčky, například v závislosti na aktuální teplotě procesoru, a tím to zdaleka nekončí. Díky oboustrannému konektoru lze snadno připojit několik ventilátorů dohromady a zapojit je do jedné zásuvky, což usnadňuje udržování pořádku uvnitř skříně.